4,8,14,16 BITS

input

comparator

Decoder

Exponential Function

comparator

output

1 0

1 0

values

Shifter

Memory

1-D

T(u)

LUT

(Memory)

data

clk

+